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Résumé :
Dans ce travail, l’évaluation des performances épuratoires a été optée dans le cadre de

diagnostic des stations d’épuration (STEP) de la région de Souk-Ahras (Nord est de l’Algérie)

pour permettre de répondre aux attentes des nombreux acteurs concernés (gestionnaires,

décideurs et concepteurs). La méthodologie est fondée d’une part, sur l’utilisation du modèle

ASM1 (activated sludge model N°1) qui intègre la cinétique d'oxydation du carbone et de

l'azote. C’est un modèle tout à fait adapté pour la modélisation des processus biologiques mis

en jeu dans les stations d’épuration de la région de Souk-Ahras à l’aide du simulateur GPS-X

afin d’obtenir une solution optimale du point de vue des performances épuratoires et mieux

fonder scientifiquement et techniquement nos choix opérationnels. D’autre part, la technique

de simulation numérique en mécanique des fluides CFD a été bien appliquée pour décrire le

comportement hydrodynamique des deux bassins (clarificateur secondaire et bassin de

désinfection). Cette recherche est faite en : (i) le calage et la validation du modèle ASM1 par

le biais de mesures expérimentales sur les deux STEP (Souk-Ahras et Sedrata), le modèle

obtenu est ensuite utilisé pour répondre aux problématiques relatives à la gestion de la

production des boues, l’estimation de la capacité réelle des STEP et l’ajustement d’un bilan

massique convenable ; (ii) le bassin d’aération est l’élément majeur d’une STEP. L’aspect

énergétique lui confère une actualité particulière ce qui nous a conduit à proposer une

alternative pour mieux gérer la consommation énergétique en s’appuyant sur l’optimisation du

taux d’oxygène dissous dans ce bassin; (iii) la simulation du fonctionnement hydraulique du

bassin d’aération de la STEP de Souk-Ahras et de la STEP de Sedrata en utilisant CFD et le

code de calcul (FLUENT 6). Pour le premier bassin, l’étape de calage/validation a été

effectuée sur une série de concentration des matières en suspension issus de la simulation de

GPS-X.




