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Commande vectorielle sans capteur des machines asynchrones
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Résumé :
La commande vectorielle d'une machine asynchrone est une technique désormais arrivée à maturité. cependant, les variateurs de vitesse industriels intègrent de nouvelles contraintes comme l'asservissement de vitesse sans codeur incrémental.

il est alors nécessaire d'avoir recours à des techniques d'observation au sens de l'automatique pour estimer la vitesse à partir des informations recueillies par la mesure des courants statoriques. ainsi, on s'aperçoit que les disciplines de l'automatique et de l'électrotechnique se mêlent étroitement pour répondre à des exigences de plus en plus élevées.

l'ouvrage est présenté sous forme d'exercices dont les solutions sont souvent très détaillées. il s'adresse principalement à des élèves ingénieurs de la spécialité ou à des doctorants qui abordent le thème de la commande des machines.




