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Antennes filaires et antennes a surfaces rayonnantes
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Résumé :
Les anten­nes filaires (tels que dipôles, monopôles, hélices) sont constituées de conducteurs fins parcourus par un courant, rayonnant principalement selon la géométrie du fil, souvent simples et omnidirectionnelles.

Ecole Nationale PolytechniqueLes anten­nes à surfaces rayonnantes (ou « ouvertures »/«patchs»/«antennes planes») sont des structures de type surface exploitable – plan métallique, ouverture de guide d’ondes, ou élément imprimé – qui rayonnent via l’ensemble de cette surface, permettent un contrôle du faisceau, une plus grande directivité et une intégration compacte. techniques-ingenieur




